# MOTOR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| model | Voltage(V) | No-load speed | No-load current | Load current | Power(W) |
| 350 | 12 | 6600 | 0.7 | 2.5 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |
| 350 | twenty four | 6600 | 0.4 | 1.5 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |
| 500 | 12 | 9000 | 1 | 3.5 | 42 |
|  |  |  |  |  |  |
| 500 | twenty four | 9000 | 0.6 | 2.5 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |
| 750 | 12 | 12000 (iron cover) | 1.2 | 5.5 | 66 |
|  |  |  |  |  |  |
| 750 | twenty four | 12000 (iron cover) | 0.7 | 3.5 | 84 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1100 | 12 | 15000 (iron cover) | 1.6 | 8.5 | 102 |
|  |  |  |  | Peak 9.5--10 |  |
| 1100 | twenty four | 15000? | 1 | 5 |  |
|  |  |  |  | Peak 4.5 — 5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1500 | 12 | 5500 |  |  | 90? |
|  |  |  |  |  |  |
| 1500 | twenty four | 5500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 12 | 6350 | 1.7 | 7.5 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2000 | twenty four | 6350 | 1.2 | 4.5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 12 | 5500 |  |  | 140? |
|  |  |  |  |  |  |
| 3000 | twenty four | 5500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3500 | 12 | 6500 | 2.1 | 13.5 | 162 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3500 | twenty four | 6500 | 1.5 | 8 | 192 |
|  |  |  |  |  |  |

