
**P50/30 DC12V Electric Sucker Electromagnet 60KG**



**Product Parameter**

Model：P50/30

Voltage(DC)：12V

Current (Amp)：0.5A

Power (W)：6W

Maximum suction value (kg)：60KG

Test Plate Thickness (mm)：6mm

Protection class：IP68

Outer diameter (mm)：50mm

Suction plate diameter (mm)：23mm

Height(mm)：30mm

Mounting hole(mm)：M6

Hole depth(mm)：15mm

Wire length(mm)：330mm

**Dimensional drawings**

